**Прайс на монтаж кондиционера в Челябинске**

**В стоимость шаблонной (стандартной) установки входит:**

* Доставка кондиционера на объект
* Пробивка (бурение) одного отверстия в стене (до 80см)
* Монтаж внутреннего блока сплит-системы
* Прокладка коммуникаций длиной до 5м (медные трубы, энергофлекс, межблочный кабель, металлопластиковая труба (до 1,5м), гибкий дренаж)
* Кронштейны с метизами
* Установка наружного блока (под окно, без использования автогидроподъемника или альпинистов, либо на высоту до верха 2 этажа с лестницы)
* Вакуумирование системы
* Питающий кабель до ближайшей розетки + вилка
* Пуско-наладочные работы, инструктаж

**В стоимость не стандартной установки входит:**

* Работа в два этапа (первый этап – прорезание штроб и укладка трасс, второй этап – установка кондиционера после отделочных работ)
* Каждый метр коммуникаций, не вошедший в шаблонную установку (5м)
* Установка дренажного насоса, сифона
* Установка пакета зимней адаптации
* Монтаж наружного блока с использованием услуг автогидроподъемника или альпинистов
* Укладка трассы в кабель-канале по улице
* Монтаж защитного козырька
* Монтаж антивандальной решетки
* Прохождение коммуникациями сквозь две стены и более
* Покраска корпуса кондиционера в однотонный цвет (требуется разборка внутреннего блока)

**Перед началом работ по установке кондиционера Заказчику необходимо за свой счет:**

* Обеспечить свободный доступ к местам установки внутреннего, наружного блоков, а также к местам прохода трассы
* Произвести защиту установленной в помещении мебели, техники, а также элементов отделки помещений от пыли при производстве работ
* Обеспечить электропитание для использования инструментов, необходимых для выполнения работ
* Освободить и огородить участок на улице, находящийся под местом установки наружного блока кондиционера (в случае использования услуг автогидроподъемника)
* Обеспечить доступ на крышу (в случае использования услуг альпиниста)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СТОИМОСТЬ УСЛУГ (ВКЛЮЧАЯ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) | | | | | | | |
| № | Наименование услуги  Шаблонный (стандартный) монтаж кондиционера | Модель/площадь | | Мощность, кВт | Ед. изм. | | Цена, руб. |
| 1 | Шаблонный (стандартный) монтаж кондиционера | 7/21 – 9/26 | | 2-2,6 | 1 шт. | | От 6000 руб. |
| 12/35 | | 3,5 | 1 шт. | | От 6500 руб. |
| 18/50 | | 5 | 1 шт. | | От 7000 руб. |
| 24/70 | | 7  1 шт. | 1 шт. | | От 8000 руб. |
| СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ (ВКЛЮЧАЯ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) | | | | | | | |
| № | Наименование услуги | | Ед. изм. | | | Цена, руб. | |
| 1 | Удлинение трассы (трубы, энергофлекс, кабель, дренаж) | | 1 м. | | | От 500 руб. | |
| 2 | Установка защитного козырька: | | 1 шт. | | | От 2100 руб. | | |
| 3 | Установка антивандальной решетки | | 1 шт. | | | От 3200 руб. | |
| 4 | Демонтаж кондиционера | | 1 шт. | | | От 1500 руб. | |
| 5 | Бурение дополнительного отверстия (кирпич/бетон) | | 1 шт. | | | От 300/450 руб. | | |
| 6 | Дозаправка фреоном | | До 0,5 кг/ шт. | | | От 500 руб. | | |
| 7 | Установка пакета зимней адаптации | | 1 шт. | | | От 6500 руб. | | |
| 8 | Установка дренажного насоса | | 1 шт. | | | От 5500 руб. | |
| 9 | Прорезание штроб (кирпич/бетон) | | 1 м. | | | От 500/800 руб. | |
| 10 | Установка дренажного сифона | | 1 шт. | | | От 2300 руб. | |
| 11 | Услуга альпиниста | | 1 шт. | | | От 2500 руб. | |
| 12 | Услуги автогидроподъемника (минимум 2 часа) | | 1 час | | | От 750 руб. | |